
**欧版颚式破碎机**

JYCX欧版颚式破碎机，是我公司在传统复摆颚式破碎机的基础上开发的一款新型碎石设备。欧版颚式破碎机拥有更高的破碎效率。



**产品优势**

1.机架由优质钢板焊接而成，相比普通钢板有更高的强度及疲劳寿命；机架焊接后经过退火处理，避免了受冲击载荷时出现应力集中。

2.鄂头采用先进工艺铸造而成，强度更高性能更稳定。

3.主轴由优质钢锻打而成，调质处理后屈服强度，抗拉强度更高，性能更稳定，使用寿命更长。

4.采用大离心和大倾角的肘板设计，使得破碎腔底部有效冲程更大。

5.大范围的排料口设计，小排料口既能产出粒度较细的产品，大排料口又能生产大产量的产品；液压调整排料口，更便捷，更稳定。

6.与普通鄂破相比，JYCX欧版鄂破基础简单，安装更为便捷，实用。

**工作原理**

电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚前后上下摆动，当动颚推动动颚板向定颚板运动时，物料被压碎或劈碎。当动颚和动颚板在偏心轴、弹簧的作用下后退时，先前已被压碎或劈碎的物料从颚板的下部排料口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期性地压碎和排卸物料，实现批量生产。

**技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料(mm) | 排料范围(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| JYCX80 | 520\*800 | 420 | 60-150 | 80-290 | 75 | 2650\*1540\*1780 |
| JYCX100 | 760\*1000 | 630 | 70-175 | 130-420 | 110 | 3700\*2440\*2520 |
| JYCX110 | 850\*1100 | 720 | 80-200 | 160-550 | 160 | 3800\*2450\*2550 |
| JYCX120 | 900\*1200 | 750 | 90-280 | 200-680 | 160 | 4450\*2310\*3410 |
| JYCX145 | 1100\*1450 | 920 | 125-275 | 320-950 | 200 | 4400\*3060\*3210 |
| JYCX160 | 1200\*1600 | 1020 | 150-300 | 410-1150 | 250 | 5700\*3650\*3550 |
| JYCX200 | 1500\*2000 | 1200 | 170-300 | 610-1510 | 400 | 6500\*3990\*4260 |